**ANNEX 2**

“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., *en nom propi / en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........,* *(persona de contacte......................,* adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (*consignar objecte del contracte i lots, si escau*) .................................................................... i faig la següent:

DECLARO RESPONSABLEMENT:

* Que el subministrament de formigó queda sotmès a la normativa EHE-08.
* Que disposo del certificat de *conformidad del control de producción según los requisitos reglamentarios del Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo*.
* Que la planta de fabricació de formigó reuneix, com a mínim, les següents característiques:
	+ **Central amb instal·lació fixa**: es coneix com una central de fabricació de formigó preparat; no es considera les plantes d’obra, indicant si la central és pastadora o dosificadora en funció de si disposen o no de pastadora fixa.
	+ **Classificació d’àrids**: la central de fabricació utilitzarà àrids classificats granulomètricament, a peu de planta i utilitzarà al menys dos fraccions granulomètriques per fabricar formigons amb una grandària de 20 mm o tres fraccions per grandàries d’àrids superiors. Haurà d’estar en possessió de certificat de conformitat d’àrids “marcatge CE).
	+ **Disposició d’elements de transport**: com a mínim 10 camions per transport de formigó i 1 camió bomba.
	+ **Rendiment de la planta**: com a mínim de 60 m³/hora.
	+ **Pesatge dels materials**:la central de fabricació utilitzarà bàscules separades per cadascun dels materials, per portar a fi la dosificació de les matèries primeres.
	+ **Distància**: la planta de fabricació de formigó haurà d’estar ubicada a una distància màxima de 80 km del magatzem d’Aigües de Blanes, S.A., situat a la Ctra. de Malgrat, 10 de Blanes. El recorregut per mesurar aquesta distància serà apte per la circulació de vehicles de 26 Tm, com a mínim.

*“Data i signatura.......”*